[单选题]

主机A向主机B发送一个（SYN=1，seq=2000）的TCP报文，期望与主机B建立连接，若主机B接受连接请求，则主机B发送的正确有TCP报文可能是（ ）

A （SYN=0,ACK=0,seq=2001,ack=2001）

B （SYN=0,ACK=0,seq=2001,ack=2001）

C （SYN=0,ACK=0,seq=2001,ack=2001）

D （SYN=0,ACK=0,seq=2001,ack=2001）

答案 A

解析：

A是一个正确的。

[判断题]

网卡必须安装驱动程序

答案 正确

解析：

无

[填空题]

通信系统中，称调制前的电信号为()，调制后的信号叫()。

答案 网络号 主机号

解析：

无